1. Σχετικά με τις κλέμες (α/α 25) , διευκρινίζουμε ότι ζητάμε **απλές** κλέμες (στην τεχνική περιγραφή αναφέρει ότι κάθε τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους). Εκ παραδρομής γράφτηκε κλέμα ράγας.
2. Για τους λαμπτήρες των άρθρων 75, 76,  το δείγμα είναι σχήματος απιοειδούς (αχλαδωτές όπως οι λάμπες Νατρίου και Υδραργύρου 250 w).
3. Για τον λαμπτήρα του άρθρου 77  είναι τύπου SL.  Μικρή απόκλιση της τάξης του ±5% στα χαρακτηριστικά των παραπάνω λαμπτήρων (ισχύ φωτεινοτητα), μπορεί να γίνει δεκτή.
4. Για τον λαμπτήρα του άρθρου 1  μπορεί να γίνει δεκτή κάποια απόκλιση στην φωτεινότητα του λαμπτήρα της τάξης του ±1% επί της ζητούμενης 1600Lm.